Portada: Manual del usuario

1. **Precauciones, avisos y advertencias (leer antes de usar el dispositivo)**

Antes de usarlo por primera vez, revisa el contenido de la caja para asegurar que todas las partes incluidas se encuentran en buenas condiciones y no han sido dañadas durante su envío. El paquete, los materiales, las bolsas y las partes pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia. Mantenga el producto alejado del alcance y uso de niños, menores y mascotas. Para eliminar los residuos del embalaje, encienda la unidad, establezca la temperatura a 220°C y deja calentar la unidad durante 5-10 minutos.

**Advertencias**

Partes calientes: manipule las piezas calientes y las de cristal con cuidado. Permita que la unidad de calentamiento y las piezas calientes se enfríen completamente antes de manejarlas, sin dejarlas en ninguna superficie que pueda dañar las partes calientes.

Las piezas están hechas de vidrio de borosilicato de alta calidad científica, pero todo vidrio de borosilicato puede romperse, así que maneje el dispositivo con cuidado y precaución. Evite dar golpes en superficies duras para evitar que se agriete y se rompa. Si el vidrio se cae o sufre un fuerte impacto, examine si presenta grietas, astillas o debilidad antes de usarlo. No exponga las partes calientes del vidrio a temperaturas extremas o agua fría, ya que este cambio de temperatura puede hacer que el vidrio se rompa o agriete.

El producto contiene partes eléctricas y delicadas, así pues evite que se caiga. Si el dispositivo está dañado no lo use. Para prevenir y protegerse ante posibles descargas eléctricas o fuego, nunca sumerja o utilice el producto con o cerca de cualquier líquido o agua. No vierta nada en el dispositivo ni lo deje cerca de material inflamable. No guarde, utilice o exponga el dispositivo y su contenido a temperaturas extremas. No abra la unidad, ya que puede desencadenar una descarga eléctrica y la garantía quedaría anulada.

No tire del cable para desenchufarlo. Para desconectarlo, apaga la unidad y desenchufe el cable tirando del cuerpo del enchufe desde la toma de corriente.

No deje que el cable cuelgue del borde de las mesas/contadores, ni toque superficies calientes. La unidad debe colocarse de forma segura para que no se pueda tropezar con el cable y tirar el dispositivo. Si necesita un cable de extensión, asegúrese de utilizar un cable de alimentación de tierra de tres clavijas.

No deje el dispositivo encendido y desatendido.

1. **Precauciones, avisos y advertencias (continuación)**

Este manual contiene información para ayudarle a entender las diversas teorías, prácticas, preparación y usos del dispositivo, pero no representa una garantía de la eficacia de su uso y preparación. Esta información no pretende de ningún modo, reemplazar consultas profesionales.

La información de este documento es solo para fines de instrucción y sugerencias. De ningún modo, esta información pretende ser una prescripción médica ni puede ser usada para diagnosticar o tratar ningún problema de salud, afección o enfermedad. Es responsabilidad del usuario consultar a un médico profesional. Este producto no tiene licencia como dispositivo médico, utilice la unidad únicamente para su uso previsto.

Certificaciones de seguridad:

Equipado para uso mundial con una capacidad de entrada de 110-240V y certificaciones internacionales de seguridad.

1. **Limitaciones de responsabilidad (leer antes de utilizar el dispositivo)**

Si no lee o sigue las instrucciones, hace un uso inadecuado o sin cuidado pueden producirse lesiones. Arizer y sus compañías afiliadas, no asumirán ninguna responsabilidad por lesiones o daños resultantes del uso indebido de este dispositivo. A causa de la naturaleza frágil del vidrio, Arizer y sus compañías afiliadas, no son responsables de los cortes o daños causados por la rotura del vidrio y de los daños o quemaduras producidas al tocar las piezas calientes. Arizer y sus compañías afiliadas no son responsables por el incumplimiento de estas advertencias o pautas de seguridad. Al comprar este producto, el usuario asume los riesgos asociados a las baterías de litio. Si no está de acuerdo con estas condiciones, devuelva inmediatamente el producto antes de usarlo.

Este producto está destinado a ser utilizado con las hierbas descritas en este documento. Arizer y sus compañías afiliadas no son responsables del uso de otras hierbas diferentes a las descritas en el documento. La responsabilidad de la compañía por daños relativos al producto y sus partes, nunca debe exceder el precio de compra del producto.

 IMPORTANTE: obedezca las leyes locales. No todos los aceites y hierbas son legales en todos los países y estados. Consulte vuestras leyes locales, estatales, federales y de importación, antes de demandar alguna hierba. Este dispositivo está creado solo para uso legal.

1. **Qué incluye**
* 1 x Calentador multiuso Extreme Q
* 1 x Adaptador a la corriente Extreme Q
* 1 x Control Remoto Extreme Q
* 2 x Recipiente Extreme Q Glass Cyclone Bowls
* 1 x Plato de aromaterapia Extreme Q
* 2 x boquillas intercambiables de cristal
* 1 x herramienta de manipulación de cristal
* 1 x tubo de silicona con boquilla Whip Extreme Q (7,5cm)
* 1 x Tubo Extreme Q All-Glass Mini Whip
* 2 x Bolsas Extreme Q con boquillas de vidrio esmerilado (opaco)
* 1 x Extreme Q pantalla plana de repuesto
* 1 x Extreme Q Pantalla cóncava de repuesto
* 1 x Muestra de hierbas aromáticas
* 1x Manual del usuario
1. **Panel de control**

EL panel de control consiste de una pantalla LCD y cuatro botones: el botón de encendido, el botón del Menú, el de Más (↑) y el de Menos (↓).

El número de tamaño más pequeño que se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD es la temperatura configurada y el más grande es la temperatura actual de la unidad.

Utilice el botón del Menú para navegar en el menú i las flechas de Más y Menos para seleccionar las opciones. Cada función tiene un icono correspondiente que se podrá ver en la pantalla:

Audio

El audio suena cuando se presiona un botón del Panel del control o del Control Remoto. Esta opción puede silenciarse.

Temporizador

El temporizador de apagado automático puede establecerse para intervalos de 30 minutos hasta 4 horas. El LED del temporizador se encenderá de color verde cuando éste esté activo, así que podrá saber cuando el dispositivo está a punto de apagarse dentro del tiempo programado.

Temperatura

Puedes ajustar la temperatura en la pantalla principal del menú usando los botones Más y Menos, incrementado la temperatura en un grado. El rango de temperaturas va de los 50°C a los 260°C (122-500°F).

Ventilador

El silencioso y potente ventilador cuenta con tres velocidades configuradas: apagado, velocidad 1 (baja), velocidad 2 (media) y velocidad 3 (alta).

Luz de la base

Encienda o apague la luz azul de la base para crear un ambiente placentero y relajante, además de ofrecer una gran fuente de luz en sitios oscuros.

Temperatura del dispositivo

La configuración por defeco son grados Celsius aunque pueden ser cambiados fácilmente a Fahrenheit.

1. **Control Remoto**
2. Botón de encendido: enciende y apaga la unidad
3. Botón del audio: activa y desactiva el audio
4. Botón de la luz: enciende y apaga la luz azul de la base
5. Botones del temporizador de apagado automático: configura y apaga el temporizador
6. Fan Off: apaga el ventilador
7. Fan 1: activa la velocidad baja
8. Fan 2: activa la velocidad media
9. Fan 3: activa la velocidad alta
10. Botones Más y Menos: aumenta o desciende la temperatura y sirve para navegar entre las funciones del menú.
11. Temperaturas pre configuradas: configuración de las temperaturas utilizadas comúnmente (en grados Celsius)
12. **Funcionamiento**

Sistema de aspiración

1. Coloque una pequeña cantidad de hierba cortada/molida en el Glass Cyclone Bowl. Para obtener un mejor resultado, no apriete demasiado la hierba en el cuenco. Puede decidir la forma y cantidad en la que rellena el cuenco en cada momento. Experimente con diferentes cantidades para encontrar aquella que más le guste.
2. Enchufe el Extreme Q, enciéndalo y establezca la temperatura deseada. El LED de calentamiento se mantendrá de color rojo mientras esté calentándose y empezará a parpadear una vez hay alcanzado la temperatura deseada. La unidad puede ser usada en diferentes temperaturas, dependiendo de las preferencias personales i de los tipos y calidad de hierbas que use. El rango de temperatura ideal es entre 170°C y 230°C para conseguir un vapor fuerte y sabroso con la mayoría de las hierbas. Temperaturas menores consiguen un vapor más sabroso y las temperaturas más altas permiten que el vapor salga más rápido. Experimenta con varias temperaturas hasta encontrar cuál es la que más te gusta.
3. Una el Glass Cylone Bowl a la unidad y el tubo al cuenco. Permita que el Glass Cyclone Bowl se caliente durante unos minutos para que el material se prepare para su uso.
4. Inhale el vapor a través del la boquilla de forma lenta y constante. También puede usar el ventilador para una vaporización asistida/forzada. Las boquillas para varias personas se pueden intercambiar con facilidad para que cada persona pueda tener su propia boquilla.
5. Después de 4-5 largas inhalaciones, use la herramienta de manipulación de vidrio para revolver las hierbas en el recipiente Glass Cyclone Bowl. Remover periódicamente el contenido del recipiente ayudará a sacar el máximo partido a su material. Una vez utilizadas, las hierbas tendrán un aspecto deshidratado y más oscuro.
6. Retire el contenido del recipiente y rellénelo siempre que desee.
7. **Funcionamiento (continuación)**

Funcionamiento de la Bolsa

1. Sigue los pasos 1 y 2 descritos anteriormente.
2. Una el recipiente Glass Cyclone Bowl a la unidad i después una el tubo Mini Whip al recipiente. Deje que la unidad se caliente durante unos minutos para preparar el material para ser usado.
3. Una vez el cristal esté caliente, uno la bolsa con boquilla Frosted Glass Ballon Mouthpiece al tubo All-glass Mini Whipe
4. Encienda el ventilador a la velocidad preferida, deje que la bolsa se llene de vapor y, una vez la bolsa esté llena de vapor, apague el dispositivo. Es preferible llenar la bolsa únicamente con el vapor que se necesita, ya que no aguantará fresco durante largos periodos de tiempo.
5. Después de llenar la bolsa, utiliza la herramienta de manipulación que facilitamos para remover la hierba del recipiente Glass Cyclone Bowl. Remover el contenido del recipiente ayudará a sacarle el máximo partido a su material. Las hierbas tendrán un aspecto más seco y oscuro cuando se hayan utilizado.
6. Retire el contenido del recipiente y rellénelo siempre que desee.
7. **Cómo montar la bolsa**
8. Deslice un anillo O-ring en el extremo de la pieza de cristal entre los dos anillos de vidrio externos. Introduce la boca de la bolsa con fuerza (sin torcerla) y coloque el otro O-ring alrededor de la misma. Gire el O-ring alrededor de la bolsa, aproximadamente 2,5cm (1 pulgada). Una vez tengas el O-ring alrededor de la bolsa, doble la bolsa hacia atrás hasta que pueda ver la abertura central de la bolsa.
9. Una vez que haya encontrado la abertura central de la bolsa, deslice la pieza final dentro de la abertura (deslícela en línea recta para evitar roturas en la bolsa), después tire del O-ring junto la bolsa a través del anillo exterior del tronco.
10. Doble la solapa de la bolsa hacia atrás y deslice el O-ring (el situado en la pieza final de vidrio) sobre la misma.
11. **Aromaterapia**

Las piedras decorativas para la aromaterapia se pueden encontrar en tiendas de manualidades, grandes almacenes, etc. También se pueden usar flores secas, popurrí o algodón para añadir un poco más de fragancia o aceites esenciales a la aromaterapia.

Siempre use los líquidos y aceites con moderación. No use demasiado o puede gotear sobre el calentador, provocando humos, olores y sabores desagradables. El daño causado por líquidos no está cubierto en la garantía y puede que no sea reparable.

1. Establezca la unidad a una temperatura baja (entre 50-100°C).
2. Coloque las piedras/popurrí/algodón en el recipiente y añada 1 gota de su aceite esencial favorito en la parte superior. Recuerda que debe tener cuidado y asegurarse que el aceite no gotee por el plato.
3. Coloca el Aroma Bowl sobre la unidad de calentamiento. Se puede dejar en temperatura baja y encender el ventilador para que el aroma se expanda por toda la habitación. Utilice la velocidad 1 del ventilador para evitar que los materiales salgan volando del recipiente.
4. **Limpieza y mantenimiento**

Desenchufe la unidad de la corriente antes de limpiarla. Espere a que todas las partes se enfríen antes de cogerlas y/o limpiarlas. Cuando esté limpiando el cristal, NO exponga el cristal caliente a agua fría o cambios extremos de temperatura, ya que podría romper o agrietar el cristal.

Utilice la herramienta de manipulación de cristal para retirar todo el material usado del Glass Cyclone Bowl y del plato Glass Aromatherapy.

Todas las partes/pantallas se pueden retirar para limpiarlas fácilmente. Para limpiar o esterilizar se puede usar alcohol isopropilico, limpiapipas, etc. No sumerja el tubo en alcohol ya que puede absorber el sabor/olor. Los vidrios y pantallas pueden remojarse de forma segura. Cuando las piezas estén limpias enjuáguelas bien con agua caliente. Repita todo este proceso todas las veces que sea necesario. Asegúrese de que las partes y accesorios están completamente secos antes de volver a utilizarlos.

Si encuentras dificultades para retirar los tubos de las partes de cristal, remoje el tubo en agua caliente durante unos minutos, éste se ablandará y será más fácil manejarlo.

Para limpiar la unidad de calentamiento y el mando a distancia no use ningún limpiador fuerte o abrasivo, un paño húmedo (no mojado) con agua tibia será suficiente. También pueden usarse limpiadores para teclados y electrónica.

Si algún material se derrama dentro de la unidad, apáguela y desenchúfela. Voltee el dispositivo hacia abajo y sacúdelo suavemente hasta que caiga la suciedad.

Mantenga las pantallas cóncavas dentro del adaptador de cristal en codo, libres de cualquier partícula que pueda obstruir el flujo de aire. Limpie y reemplace las pantallas siempre que sea necesario. Si las pantallas se caen, cójalas con el dedo índice y pulgar y presiona suavemente la parte inferior, para aumentar ligeramente su diámetro y que quede más ajustado.

1. **Garantía**

El Extreme Q tiene una garantía de por vida sobre el elemento calentador, y una garantía limitada a 3 años que cubre defectos en los materiales o mano de obra. El vidrio no está cubierto en la garantía. Para poder aprovechar el servicio de garantía, guarde el recibo de compra. La devolución del producto y sus costos incurridos corren a cuenta del usuario. Arizer reparará o remplazará los artículos garantizados a nuestra discreción. La garantía no cubre las unidades dañadas por caídas, manipulación, servicio no autorizado que se haya realizado o intentado, modificaciones en el dispositivo, mal uso o abuso del mismo.

**Solución de problemas**

 Si tiene algún problema con su Arizer Extreme Q, contacte con nosotros en el correo service@arzier.com y un experto en servicio al cliente le contestará lo más rápido posible para ver cuál es la mejor solución a su problema. Para ayudarnos a agilizar tu solicitud, incluya una descripción completa del problema, tu nombre completo, la dirección de entrega, el número de serie que encontrarás en la parte inferior de su dispositivo y una copia de su recibo de venta.

1. **Accesorios disponibles**

Puedes encontrar más accesorios y partes en nuestra web [www.arizer.com](http://www.arizer.com)

* Glass Cyclone bowls
* Bolsas
* Bolsas con boquilla de vidrio esmerilado (opaco)
* Glass Tuff Bowls
* Adaptadores en forma de codo de vidrio (con pantalla)
* Tubos Glass Whipe con boquilla
* Whipe kits
* Sets All-Glass Mini Whip

Para más información, consulte el Soporte y los Vídeos de Inicio Rápido que puedes encontrar en: [www.arizer.com/support](http://www.arizer.com/support)

© 2018 Arizer, Waterloo, ON Canadá, Todos los derechos reservados. Patentes pendientes. Diseñado en Canadá, partes originarias de todo el mundo. Arizer, los logotipos de Arizer y Arizer Extreme Q son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Arizer en Canadá, EE. UU., Europa, Asia y otras jurisdicciones.